附件1

**城市扬尘整治工作进展统计表**

填报单位(盖章):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **有关领域** | **信访办理** | | **建筑工地扬尘** | | | | | | | | **备注** |
| 县（市、区）/部门 | 受理信访举报( 个） | 按期 办结 率  (%) | 纳入台账管理 工程/ 地块 (个) | 检查次数 | 发现问题（个） | 责令整改 ( 起) | 行政处罚 ( 起 ) | 处罚金额 (元 ) | 整改问题完成数量  ( 个 ) | 安装联网扬尘监控设备(安装/个，联网/个) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人 联系电话： 填表时间： 年 月 日

**备注：** 1.此表主要统计县（市、区）住建部门工作情况，每月底前向上级主管部门报送一次，并向同级生态环境部门报备，注意存档备查。

2.所有数据均以上一次报送数据为基数累计填写。

附件2

**收集重点问题(线索)清单**

填报单位： 填报时间：2023年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题来源 | 问题描述 | 涉及部门 | 交办情况 | (处置查处)情况 | 推动整改 情况 | 备注 |
| 1 | 群众投诉/ 检查发现/  部门移送 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备** **注：** 此表主要统计各地有关部门在整治中发现的问题(线索),建议将信访平台中重复投诉的，或者群众对办理反馈情况不满意的，涉及敏感点位的，以及检查工作中发现的重点问题，纳入此清单。每月底前向上级主管部门报送一次，并向同级生态环境部门报备，注意存档备查。

附件3

**2023年X 月城市扬尘整治有关情况通报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核类别 | 建筑工地扬  尘(55分) | 信访办理(30分) | | 宣传推广  (15分) | 得分 | 综合排名 |
| 全市 | 建筑工地扬尘  问题整改到位 率(%) | 扬尘信访办结率(%) | 扬尘信访满意 率(%) | 地方扬尘整治工作动态被省级及以上媒体宣传推广 |  |  |
| 鲤城 |  |  |  |  |  |  |
| 丰泽 |  |  |  |  |  |  |
| 洛江 |  |  |  |  |  |  |
| 泉港 |  |  |  |  |  |  |
| 晋江 |  |  |  |  |  |  |
| 石狮 |  |  |  |  |  |  |
| 南安 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠安 |  |  |  |  |  |  |
| 安溪 |  |  |  |  |  |  |
| 永春 |  |  |  |  |  |  |
| 德化 |  |  |  |  |  |  |
| 开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 台商区 |  |  |  |  |  |  |
| 市本级 |  |  |  |  |  |  |

备注： 1.总分100分，各单项按赋予分值平均计分。其中涉及百分比的，该项按与百分比相乘计分。

2.“宣推推广”实行分档计分，满分为15分，优秀档计15分，优良档计10分，一般档计5分；市级联席会议综合考量宣传推广的媒体等级、受众面积、阅读点击量等情况，综合评定等级并赋分。

3.各单项累加得分体现综合排名。排名每月通报，通报结果以市环委办名义抄报市纪委监委、抄送市直参与部门领导及县(市、区)、泉州开发区、台商投资区相关领导。

4.整治期间每月按上述统计情况计分、排名及通报。整治结束后将统筹考虑下沉督导期间发现问题、扬尘在线监控及建章立制情况调整分数，其中对发现问题进行扣分，每发现1个问题扣0.1分；对扬尘在线监控安装情况实行分档加分，重点考量建筑工地安装、联网及其他领域点位试点安装等情况，综合评定等级并赋分，优秀档加10分，优良档加8分，一般档加6分；对建章立制情况实行分档加分，综合考量制定机制数量、发文级别及单位、可操作性等情况，综合评定等级并赋分，优秀档加10分，优良档加8分，一般档加6分，未建立健全机制的不加分。

附件4

**房屋建筑工程扬尘污染防治评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | |  | 项目名称 | |  | | | | | |
| 责任人 | | | |  | 评价日期 | | 年 月 日 | | | | | |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | | | | | | | | 符合 | | 不符合 |
| 控制项 | **1** | 施工现场扬尘污染防治必须编制方案且手续齐全、备案及时。 | | | | | | | |  | |  |
| **2** | 施工现场周边必须设置围挡，安装喷淋设施、车辆冲洗设备、扬尘监测系统，配备降尘设备。 | | | | | | | |  | |  |
| **3** | 扬尘污染防治单位必须按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警级别，响应不同的管控措施，严禁组织超出管控要求外的生产活动。 | | | | | | | |  | |  |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | 扣分标准 | | | | | 应得分数 | | 扣减分数 | | 实得分数 |
| 评分项 | 1 | 扬尘污染防治责任单位管理 | 施工承包合同中未明确施工扬尘污染防治的目标、内容和各方责任，扣1分。  未建立扬尘污染防治逐级技术交底制度，未履行交底手续，扣1分。  未建立扬尘污染防治教育培训制度，扣1分。  作业人员上岗前，未组织扬尘污染防治入场教育培训，扣1分。未建立扬尘污染防治检查制度，扣1分。  未组织开展扬尘污染防治检查或未留存检查记录，扣2分。  工程项目在开工前或因扬尘污染问题责令停工复工前，未按规定履行扬尘治理开复工验收手续，扣2分。  未建立完善的扬尘污染防治管理台账及档案资料，扣1分。  未在出入口醒目位置设置扬尘污染防治责任公示牌，扣2分。  公示牌未明确扬尘污染防治责任单位、责任人、扬尘监督管理主管部门及监督电话等信息，扣1分。 | | | | | 10 | |  | |  |
| **2** | 围挡 | 未沿工地四周连续设置围档，每断开一处扣1分。  围挡下部未设置防溢底座扣2分，每断开一处扣0.5分。  位于市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣5分。  围挡上部未按要求设置喷雾装置，扣5分。  当妨碍施工必须拆除现场围挡时，未设置临时围挡，扣2分。 | | | | | 10 | |  | |  |
|  | **3** | 场区 | 施工现场主要道路未硬化，扣5分。  次要道路及临时性道路未采取硬化或铁板、预制混凝土块、碎石铺装、覆盖等防尘措施，每有一处扣1分。  生活区、办公区地面未进行硬化或绿化，扣2分。  加工区场地未采取硬化措施，每有一处扣2分。  材料堆放场地未采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施，每有一处扣1分。  施工场区内裸露场地及土方堆放未采取覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施，大面积未覆盖扣5分，覆盖不严密扣2分，未及时恢复扣1分。  未建立洒水清扫制度，扣1分；未设专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，扣2分。 | | | | | | 10 | |  |  |
| **4** | 车辆冲洗 | 车辆主要出入口设置的冲洗设备不符合要求，扣10分；  未设置专人负责车辆冲洗，扣2分；车辆带泥上路，每辆扣2分。未按要求填写冲洗台账，扣1分。  未按要求设置沉淀池，扣2分；车辆冲洗未采用循环水，扣2分；冲洗污水直接排入市政管网，扣2分。  车辆冲洗过程未进行视频监控，每辆扣1分。 | | | | | | 12 | |  |  |
| **5** | 物料存放 | 施工现场露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易起尘材料，每有一处扣1分。  场内装卸、搬运易起尘材料未遮盖、封闭或洒水，每有一处扣1分。凌空抛掷或抛撒易起尘材料，每有一处扣1分。 | | | | | | 5 | |  |  |
| **6** | 垃圾处置 | 楼层内清理施工垃圾时，未采取先洒水降尘后清扫的作业方法，每有一处扣1分。  楼层内施工垃圾随意抛撒，每有一处扣1分。  施工现场建筑垃圾未集中、分类堆放，每有一处扣0.5分。  散碎易起尘垃圾未严密遮盖或未存放于封闭式垃圾池内，每有一处扣0.5分。  建筑垃圾运输车辆运输中未采取严格的密封密闭措施，每辆扣2分。  建筑垃圾运输未委托经核准的运输单位，扣8分。  委托合同中未明确运输单位扬尘污染防治责任，扣1分。建筑垃圾运输车辆运营运输手续、证件不齐全，扣1分。 | | | | | | 8 | |  |  |
|  | **7** | 施工现场管理 | 施工区与办公区、生活区分区不明确，未采取相应的隔离措施扣3分。  由于工序交接或车辆碾压原因造成防尘覆盖物掀开或破损等情况，未及时进行恢复，每有一处扣0.5分。  确需现场搅拌砂浆的，未采取封闭、降尘措施，每有一处扣2分。  木材、石材等易产生扬尘的加工作业，未在封闭的加工棚内加工或未采取湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分。  易起尘材料的运输未采取覆盖、包装防尘措施或未采用密闭化车辆，每有一辆扣1分。 | | | | | 15 | |  | |  |
| **8** | 基础阶段 | 土石方施工时，作业面可暂不覆盖，未采用湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分；对于空置或已完成的场地未按要求采取覆盖等防尘措施，大面积未覆盖扣5分，覆盖不严密扣2分，未及时恢复扣1分。  钻孔灌注桩施工时，未设置相应的泥浆池或未采取其他防止泥浆外溢的措施，每有一处扣1分。  采用凿裂法、钻爆法等对岩石层开挖时，未采用湿法作业，每有一处扣1分。  现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的作业时，未采取喷雾湿润等降尘措施，每有一处扣1分。  自然放坡开挖时，边坡土体裸露部分未采取防尘措施，扣2分。 | | | | | 10 | |  | |  |
| **9** | 主体阶段 | 附着式升降脚手架、悬挑式脚手架底部未采取硬质材料封闭，扣2分；未及时清理封板上的垃圾，扣2分；清理垃圾时未提前洒水湿润或采用掀起、拍打、吹风等方式清理，每有一处扣1分。  未定期对外脚手架密目式安全网、钢板网等进行清洗和维护，每有一处扣0.5分。  钢筋切割、焊接、除锈等作业未采取降尘措施，每有一处扣0.5分；散落的粉末状废料未及时清理，每有一处扣0.5分。  进行剔凿、打磨、开槽、切割、钻孔作业时，未采取湿法作业，每有一处扣0.5分。 | | | | | 10 | |  | |  |
| **10** | 装饰装修阶段 | 砌筑、抹灰作业时未及时清扫落地灰，每有一处扣0.5分。  岩棉、玻璃棉等材料现场切割加工时，未在封闭的空间内进行或未配备粉尘回收装置，每有一处扣0.5分。  涂料施工采用喷涂工艺时，未采取有效遮挡措施，每有一处扣0.5分。 | | | | | 10 | |  | |  |
| 评价等级 | | |  | | | 合计得分 | |  | |  | |  |

注：1.控制项措施到位，全部符合考评指标要求，进入评分流程；措施不到位，不得进入评分流程。

2.各检查项目累计扣减分数超过该项应得分数时，该检查项目实得分数计0分。

**市政道路工程扬尘污染防治评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | |  | 项目名称 |  | | | | | |
| 责任人 | | | |  | 评价日期 | 年 月 日 | | | | | |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | | | | | | | 符合 | | 不符合 |
| 控制项 | **1** | 施工现场扬尘污染防治必须编制方案且手续齐全、备案及时。 | | | | | | |  | |  |
| **2** | 施工现场周边必须设置围挡，安装喷淋设施、车辆冲洗设备、扬尘监测系统，配备降尘设备。 | | | | | | |  | |  |
| **3** | 扬尘污染防治单位必须按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警级别，响应不同的管控措施，严禁组织超出管控要求外的生产活动。 | | | | | | |  | |  |
| 项目 | 序号 | 检查内容 | 扣分标准 | | | | 应得分数 | | 扣减分数 | | 实得分数 |
| 评分项 | 1 | 扬尘污染防治责任单位管理 | 施工承包合同中未明确施工扬尘污染防治的目标、内容和各方责任，扣1分。  未建立扬尘污染防治逐级技术交底制度，未履行交底手续，扣1分。未建立扬尘污染防治教育培训制度，扣1分。  作业人员上岗前，未组织扬尘污染防治入场教育培训，扣1分。未建立扬尘污染防治检查制度，扣1分。  未组织开展扬尘污染防治检查或未留存检查记录，扣2分。  工程项目在开工前或因扬尘污染问题责令停工复工前，未按规定履行扬尘治理开复工验收手续，扣2分。  未建立完善的扬尘污染防治管理台账及档案资料，扣1分。  未在出入口醒目位置设置扬尘污染防治责任公示牌，扣2分。  公示牌未明确扬尘污染防治责任单位、责任人、扬尘监督管理主管部门及监督电话等信息，扣1分。 | | | | 10 | |  | |  |
| **2** | 围挡 | 未沿工地四周连续设置围档，每断开一处扣1分。  围挡下部未设置防溢底座扣2分，每断开一处扣0.5分。  位于市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣5分。  围挡上部未按要求设置喷雾装置，扣5分。  当妨碍施工必须拆除现场围挡时，未设置临时围挡，扣2分。 | | | | 10 | |  | |  |
|  | **3** | 场区 | 施工现场主要道路未硬化，扣5分。  次要道路及临时性道路未采取硬化或铁板、预制混凝土块、碎石铺装、覆盖等防尘措施，每有一处扣1分。  生活区、办公区地面未进行硬化或绿化，扣2分。  加工区场地未采取硬化措施，每有一处扣2分。  材料堆放场地未采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施，每有一处扣1分。  施工场区内裸露场地及土方堆放未采取覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施，大面积未覆盖扣5分，覆盖不严密扣2分，未及时恢复扣1分。  未建立洒水清扫制度，扣1分；未设专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，扣2分。 | | | | | 10 | |  |  |
| **4** | 车辆冲洗 | 车辆主要出入口设置的冲洗设备不符合要求，扣10分；  未设置专人负责车辆冲洗，扣2分；车辆带泥上路，每辆扣2分。未按要求填写冲洗台账，扣1分。  未按要求设置沉淀池，扣2分；车辆冲洗未采用循环水，扣2分；冲洗污水直接排入市政管网，扣2分。  车辆冲洗过程未进行视频监控，每辆扣1分。 | | | | | 12 | |  |  |
| **5** | 物料存放 | 施工现场露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易起尘材料，每有一处扣1分。  场内装卸、搬运易起尘材料未遮盖、封闭或洒水，每有一处扣1分。凌空抛掷或抛撒易起尘材料，每有一处扣1分。 | | | | | 5 | |  |  |
| **6** | 垃圾处置 | 施工现场建筑垃圾未集中、分类堆放，每有一处扣0.5分。  散碎易起尘垃圾未严密遮盖或未存放于封闭式垃圾池内，每有一处扣0.5分。  建筑垃圾运输车辆运输中未采取严格的密封密闭措施，每辆扣2分。  建筑垃圾运输未委托经核准的运输单位，扣8分。  委托合同中未明确运输单位扬尘污染防治责任，扣1分。建筑垃圾运输车辆运营运输手续、证件不齐全，扣1分。 | | | | | 8 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7** | 施工现场管理 | 施工区与办公区、生活区分区不明确，未采取相应的隔离措施扣3分。  由于工序交接或车辆碾压原因造成防尘覆盖物掀开或破损等情况，未及时进行恢复，每有一处扣0.5分。  确需现场搅拌砂浆的，未采取封闭、降尘措施，每有一处扣2分。  木材、石材等易产生扬尘的加工作业，未在封闭的加工棚内加工或未采取湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分。  易起尘材料的运输未采取覆盖、包装防尘措施或未采用密闭化车辆，每有一辆扣1分。 | | 15 |  |  |
| **8** | 市政道路工程 | 土石方作业未采用渐进式分段施工，扣2分。  土石方施工时，作业面可暂不覆盖，未采用湿法作业等降尘措施，每有一处扣1分；对于空置或已完成的场地未按要求采取覆盖等防尘措施，大面积未覆盖扣5分，覆盖不严密扣2分，未及时恢复扣1分。  钻孔灌注桩施工时，未设置相应的泥浆池或未采取其他防止泥浆外溢的措施，每有一处扣1分。  现场进行截桩和破碎等易产生扬尘的作业时，未采取喷雾湿润等降尘措施，每有一处扣1分。  自然放坡开挖时，边坡土体裸露部分未采取防尘措施，扣2分。  路面切割、路面铣刨、石材切割、现场清扫等作业时，未采取喷（洒）水等降尘措施，每有一处扣1分。  道路基层养护期间未及时洒水或采取覆盖措施，防止表面起浮尘，扣2分。  沥青混凝土采取厂拌，运输过程中未采取密闭遮盖，每有一辆扣1分。  路面基层清扫采用鼓风机吹扫，未采用人工洒水清扫或使用高压清洗车冲刷清扫，每有一处扣1分。  管线沟槽开挖时，未采用湿法作业，每有一处扣1分，施工现场临时堆放土方，未及时覆盖，大面积未覆盖扣5分，覆盖不严密扣2分，未及时恢复的扣1分。 | | 30 |  |  |
| 评价等级 | | |  | 合计得分 |  |  |  |

注：1.控制项措施到位，全部符合考评指标要求，进入评分流程；措施不到位，不得进入评分流程。

2.各检查项目累计扣减分数超过该项应得分数时，该检查项目实得分数计0分。

**拆除工程扬尘污染防治评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | | | |  | 项目名称 |  | | | |
| 责任人 | | | | | |  | 评价日期 | 年 月 日 | | | |
| 项目 | 序号 | | 检查内容 | | | | | | | 符合 | 不符合 |
| 控制项 | | **1** | | 拆除工程扬尘污染防治必须编制方案且手续齐全、备案及时。 | | | | | |  |  |
| **2** | | 拆除工程现场必须按要求设置围挡，安装喷淋设施、车辆冲洗设备、配备降尘设备。 | | | | | |  |  |
| **3** | | 拆除工程必须湿法作业，建筑垃圾必须密闭运输。 | | | | | |  |  |
| **4** | | 扬尘污染防治单位必须按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警级别，响应不同的管控措施，严禁组织超出管控要求外的生产活动。 | | | | | |  |  |
| 项目 | | 序号 | | 检查内容 | 扣分标准 | | | | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 评分项 | | 1 | | 扬尘污染防治责任单位管理 | 未在出入口醒目位置设置扬尘污染防治责任公示牌，扣2分。  公示牌未明确扬尘污染防治责任单位、责任人、扬尘监督管理主管部门及监督电话等信息，扣1分。  拆除工程现场应配备扬尘管理人员，扣3分。 | | | | 5 |  |  |
| **2** | | 围挡 | 未沿工地四周连续设置围档，每断开一处扣1分。  围挡下部未设置防溢底座扣2分，每断开一处扣0.5分。  位于市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档，扣5分。  围挡上部未按要求设置喷雾装置，扣5分。  当妨碍施工必须拆除现场围挡时，未设置临时围挡，扣2分。 | | | | 20 |  |  |
| **3** | | 车辆冲洗 | 车辆主要出入口设置的冲洗设备不符合要求，扣15分；  未设置专人负责车辆冲洗，扣2分；车辆带泥上路，每辆扣2分。未按要求填写冲洗台账，扣1分。  未按要求设置沉淀池，扣2分；车辆冲洗未采用循环水，扣2分；冲洗污水直接排入市政管网，扣2分。  车辆冲洗过程未进行视频监控，每辆扣1分。 | | | | 15 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4** | 拆除作业 | 拆除工程实施时，未采取分段拆除，缩短起尘操作时间，扣10分。机械、爆破拆除工程未采取同步持续高压喷淋或洒水降尘措施，扣10分。  爆破拆除工程未采取预拆非承重墙，未清理部分致尘构件与积尘，未在建筑物内部洒水，未在不同高度设置塑料盛水袋，起爆前后未采取喷水等降尘措施的，每项扣5分。  爆破时，未控制爆破强度并采用多孔微量爆破法作业，扣3分。人工拆除时，采用整体拉、推墙体的拆除方法，扣10分。  在人口密集区及临街区域进行拆除作业时，未设置防护排架并外挂密目安全网，扣10分。  市政基础设施工程拆除未采用渐进式作业，分段进行，扣5分。  市政基础设施工程拆除未按要求采取围挡、洒水或喷淋、覆盖等防尘措施，扣5分。  当风速达到4级以上时，进行拆除作业，扣20分；未对拆除现场采取覆盖、洒水等降尘措施，扣10分。 | | 30 |  |  |
| **5** | 垃圾处置 | 整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，未采取洒水或喷淋措施，扣5分。  负责拆除的单位，未将拆除过程中产生的建筑垃圾和其他垃圾分类存放、分类运输，扣5分。  产生的建筑垃圾未优先选择资源化处置，扣20分。  不能及时处置或清运的建筑垃圾，未采取先平整后覆盖或封闭存放，扣5分；未采取定期洒水保持湿润等措施，扣5分。  建筑垃圾运输车辆运输中未采取严格的密封密闭措施，每辆扣2分。建筑垃圾运输未委托经核准的运输单位，扣8分。  委托合同中未明确运输单位扬尘污染防治责任，扣1分。建筑垃圾运输车辆运营运输手续、证件不齐全，扣1分。 | | 30 |  |  |
| 评价等级 | | |  | 合计得分 |  |  |  |

注：1.控制项措施到位，全部符合考评指标要求，进入评分流程；措施不到位，不得进入评分流程。

1. 各检查项目累计扣减分数超过该项应得分数时，该检查项目实得分数计0。