

附件1

岩土工程勘察作业关键环节影像
采集及留存要求
	序号
	关键环节
	勘察企业留存的影像资料
	上传岩土系统的代表性影像

	1
	钻探
	所有勘探孔开孔阶段举牌拍照，牌面标注：工程名称、勘察企业、孔号、时间。
	至少1台现场钻探设备照片，显示拍摄时间及GPS定位。文件大小≤5MB。

	
2
	原状土
取样
	每个主要土层至少1段取样视频（体现取土器类型及取样深度）。
	留存视频中截取的取土关键环节（取土和封样环节）至少2张照片。每张照片大小≤5MB。

	3
	岩芯编录
	每个钻孔至少1张全景岩芯照片（标注编号及取样深度）。
	≥6个控制孔（不足6个的全数采集），每个钻孔岩芯需全方位拍摄。每张照片大小≤5MB。

	
4
	
原位测试
	1.标贯/动探：每个主要土层至少1段试验视频（含关键环节如锤击过程等）。
2.十字板/静力触探/波速测试：至少一个试验孔完整视频。
	留存视频中截取的原位测试过程至少2张照片。每张照片大小≤5MB。

	5
	土工试验
	压缩试验、剪切试验各至少6 段视频（含试样收取、制备及仪器操作，需标注项目名称）。
	留存视频中截取的土工试验（压缩、剪切等）试样收取、制备、仪器操作等3个环节至少各1张照片。每张照片大小≤5MB。
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填表单位：                          填表人：                         填表时间：  年  月  日
	序号
	项目名称
	勘察单位
	建设单位
	进场时间是否准确
	退场时间是否准确
	人员信息是否准确
	影像资料是否规范
	备注说明
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